# OpenStreetMap coverage (amenity=fuel)

# OpenStreetMap coverage (バス停を指標にした網羅率)

国土交通省国土政策局「国土数値情報（バス停データ）」をもとにhayashiが編集・加工したものです。

2017-09-24時点での状況

以下のデータは月に２〜３回程度の頻度で更新を行う予定です。

'QGIS’を使ってPostGISデータベースにあるデータを直接見ることで、GSの入力状況(入力済み／未入力)を詳細に知ることができます。マッピング計画の参考にしてください。

- QGISの設定定義ファイル[busstop_All.qgs]をダウンロード可能です。(for QGIS v2.18.7)
- 「QGISの使い方」説明書をダウンロード可能です。

国土数値情報のバス停位置を中心とする、300m四方の矩形領域に存在するOSMのバス停ノードの評価点の合計を数える。
※ 2017-10-01 ポイントの集計方法を変更しました。以前からりここのPostGISデータを利用しているかたはQGSファイルを更新してください。
評価点:
２個以上のバス停がある　→　3ポイント
1個のバス停がある　→　2ポイント
nameがない　→　1ポイント
fixmeがある_→ 1ポイント
対象ノード:
[node]highway = bus_stop
[node]highway = disused:bus_stop
[area]amenity = bus_station
[node]public_transport = platform
[node]public_transport = stop_position
レベル分け:
評価点の合計値をもとに以下に色分けしています。
0ポイント　→　赤 (未入力）
1ポイント　→ オレンジ (一次入力)
2ポイント　→　黄緑 (入力済)
3ポイント　→　緑 (入力済)

code | 都道府県 | 標本数 | カバー率(%)
--- | --- | --- | ---