# OpenStreetMap coverage (バス停を指標にした網羅率)

国土交通省国土政策局「国土数値情報（バス停データ）」をもとにhayashiが編集・加工したものです。

国土数値情報のバス停位置を中心とする、300m四方の矩形領域に存在するOSMのバス停ノードの評価点の合計を数える。
300ｍ四方の領域にバス停が存在しない場合には600ｍ四方の領域内に存在する名前が一致するバス停の評価点の合計を求める。
評価点；
nameがない　ーー＞　１ポイント
fixmeがある_--> 1ポイント
その他　ーー＞　５０ポイント
対象ノード；
highway = bus_stop
highway = disused:bus_stop
amenity = bus_station
public_transport = platform
public_transport = stop_position
レベル分け：
評価点の合計値をもとに以下に色分けしています。
０ポイント　→　赤 (未入力）
１ポイント以上　→ オレンジ (一次入力)
１００ポイント以上　→　黄緑 (入力済)